Вертикальный фрезер: филигранная обработка древесины
Ищете универсальный инструмент, позволяющий обрабатывать массив дерева, ДСП, МДФ или пластика? Рассмотрите ряд вариантов вертикальных фрезеров, представленных на сайте! Машины предназначены для профессиональных плотников и аматоров. Используются как для шаблонной (с копировальными кольцами), так для ручной резьбы.
Подходящие варианты для ваших целей!
•	Нужен аппарат для фигурной обработки кромок или рам?
ФЕСТУЛ OF 1010 EBQ – один из легчайших фрезеров. Его вес составляет всего 2,7 кг, обеспечивая удобство, простоту использования и скорость.
•	Хотите достичь максимально точных параметров нарезных пазов без последующей доработки?
Фрез МЕЭФЕЛЛ LO 65 Ec – подходящий вариант. Число оборотов регулируется плавно, что позволяет выполнять профилирование и пазирование поверхности.
•	Желаете обзавестись многофункциональным устройством?
[bookmark: _GoBack]Смена насадок к машине ВИРУТЕКС COMBI FR356Z позволит использовать фрезер для работ с деревом, удаления кромочного материала и даже зачистки сварных швов.
•	Ищете оборудование для фрезерования минеральных материалов?
Рассмотрите модель ФЕСТУЛ OF 1400 EBQ-Plus, которая отличается системой быстрого торможения и ММС-электроники для контроля температуры.
•	Подбираете аппарат для стационарного фрезерования?
Вариант ФЕСТУЛ OF 2200 EB-Plus предназначен для работ с универсальными шаблонами, изготовления угловых соединений столешниц.
Что способствует отменному фрезерованию?
Качество работы вертикального фрезера обусловлено рядом характеристик аппаратов. В каталоге представлено оборудование, обладающее варьируемыми показателями:
•	диаметр фрезы (в мм) – максимальное значение колеблется от 40 до 89;
•	ход фрезы в разных машинах от 55 до 80 миллиметров;
•	глубина устанавливается при помощи 3 –6 позиционного револьверного упора от 0 до 60 мм.
Продуманная система регулировки настроек аппарата позволяет осуществлять резку деталей и отделку материалов с точностью до нанометра.
Рассмотрим особенности оборудования
•	Мощность – от 1000 (для ручных фрезеров) – 1800 Вт (для стационарных).
•	Частота вращения (обороты в минуту) – 6.000 – 27.000 – устанавливается электронной системой регулировки, подбирается под обрабатываемый материал.
•	Диаметр цангового зажима (в миллиметрах) – 6 – 12,7.
У нас реально подобрать вертикальный фрезер по заданному запросу, поэтому остаться без покупки невозможно.
Почему фрезы удобны в работе?
1.	Рукоятка-пистолет эргономична и способствует простому управлению ручным аппаратом.
2.	Двухсторонний зажим стоек обеспечивает надежную фиксацию стационарного оборудования.
3.	Система пылеустранения избавляет от пыли на 99%.
Купите сертифицированный фрезер у нас в один клик без затрат времени!


