ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕВОДЧИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.

Общий объем задания: 2795 знаков с пробелами.

Часть 1. Переведите приведенный ниже текст на русский язык (в правый столбец).
	Three-Rings & Medium-Speed MicroPowder Mill

Three-ring & Medium-speed micro-powder mill is designed basing on our 20 years’ manufacturing experience, absorbing the Swedish advanced machine manufacturing techniques. It is a new type of mill for making super fine powder through more than 20 times of test and improvement. It is the latest type of product of micro-powder mill that leads the world tide.


	Трёхкольцевая среднеоборотная мельница
Трёхкольцевая среднеоборотная мельница разработана на основе нашего двадцатилетнего опыта производства дробилок с использованием передовых шведских технологий. Это новый тип дробилки, прошедший многочисленные испытания и улучшения, позволяет измельчать материалы до состояния порошка. Эта модель является последним словом в разработке мельниц .

	Three-ring medium speed micro-powder mill is designed to get fine and super fine powder. It is mainly used to process more than 200 kinds of non-inflammable, non-explosive and brittle materials with Moh’s hardness below 6 scale, such as calcite, chalk, limestone, dolomite, kaolin, bentonite, talc, mica, magnesite, illite, pyrophyllite, vermiculite, sepiolite, attapulgite, tablite, ceyssatite, barite, gypsum, alunite, black lead, fluorite, phosphate rock, potassium ore, floatstone etc. When HGM mills are used to process materials with Moh’s hardness between 4-6 scale, the service lifetime of easy-worn parts shall be shortened as it relies on the hardness of raw material.


	Новая разработка мельницы позволяет измельчить материалы до мелкого и порошкового состояния. Данная машина используется для переработки более чем 200 видов негорючих, невзрывоопасных и хрупких материалов твёрдость которыхпо шкале Мооса менее 6 баллов, например: кальцит, мел, известняк, доломит, каолин, бентонит, тальк, слюда, магнезит, иллит, пирофиллит, вермикулит, сепиолит, аттапульгит, кизельгур, барит, гипс, алунит, черный свинец, флюорит, фосфориты, руда кали, пористый кварц и т.п. Дробилки типа HGM используются для переработки материалов, твердость которых по шкале Мооса от 4 до 6 баллов, в данном случае из-за твердости сырьевого материала срок службы изнашиваемых частей сокращается.

	Working Principle:

The motor drives the main shaft and every turnplate through the reducer. The reducer drives dozens of rollers to rotate against race way of ring through pin. Small material crushed by hammer crusher is transported into hopper by elevator, and then vibrating feeder shall feed material to the central part of upper turnplate evenly. The material falls to circle under the centrifugal force and comes down to raceway of ring to be crushed into powder. After grinded in the first race way, the material goes to the second and third turnplate. The blower inhales the external air into the mill and carries the powder after third turnplate into powder-separator. Turbine in the separator makes the coarse powder drop down and regrinded and the fine powder shall go into cyclone powder collector together with air current and go down through discharge valve as final product; at the same time, air current with a little dust goes out through blower and muffler after purified by filter.
	Принципы работы:
С помощью редуктора, мотор приводит в действие вал и каждое кольцо. Редуктор приводит в действие сотни роликов, вращающиеся на установочных штифтах. Сначала материал дробиться в молотковой камере, затем перемещается в бункер с помощью элеватора, потом вибрационный питатель равномерно распределяет материал в верхней части мельницы. Далее материал сортируется под воздействием центрифуги, откидывается в сторону канала, где он дробится до порошкового состояния. Далее материал проходит еще несколько стадий измельчения. После третей степени измельчения вентилятор выдувает измельченный до порошкового состояния материал в коллектор и конечный продукт разгружается через заслонку. В то же время мельчайшие частицы с воздушного потока осаждаются пульсационным микроуловителем и разгружается через вентилятора и шумотушителя.

	Advantage and Characteristics:

Three-Ring & Medium-Speed MicroPowder Mill has high efficiency and low cost. Its capacity is raised by 40% compared with airflow mill and mix mill on the condition that the materials, the drive and the fineness of the final powder are the same. The life span of tear & wear parts is more than that of straight impact crusher and turbine mill under the circumstance of same materials and fineness of the final powder. Usually, its life span is more than one year. There is no rolling bearing and screw in the grinding cavity, so as to avoid the damage to the machine caused by tear & wear of bearing and seals and the looseness of screws. The fineness of powder can reach ≦5μm with d97 once.
	Преимущества и характеристики:
Трёхкольцевая среднеоборотная мельница имеет высокую эффективность и низкую цену. Сравнительно с другими мельницами, мощность данной мельницы на 40% выше при условии дробления аналогичного продукта. При одинаковом материале и результатам переработки, ресурс быстроизнашивающийся частиц выше. Ресурс изнашиваемости  деталей больше года. Отсутствие роликовых подшипников и болтов в камере дробления позволяет избежать поломк машины в следствии поломки болта или подшипника. Конечный продукт достигает крупности помола D97< 5 микрон.


