Один из типичных примеров предварительных квалификационных требований к кабелю марки 66 кВ и выше -

1.0 Минимальные отборочные требования к претенденту: -

         Существенное требование: -

а) Участник торгов должен быть финансово устойчивым. Претенденты должны представить проверенные финансовые отчеты за последние пять лет, предшествующих дате подачи заявки. Претендент или его совместное предприятие / консорциум / партнер по бизнесу должен иметь достаточное знание прокладки кабельных сетей и связанных с этим процедур, включая контроль качества, и иметь инфраструктуру и монтажные механизмы, а также потенциал для выполнения работ.

б) Участник торгов или его совместное предприятие / консорциум / партнер по бизнесу должен обладать действительной лицензией подрядчика супер-класса, выданной правительством штата Карнатака на дату открытия техно-коммерческого предложения.
Кроме того, претендент должен соответствовать следующим требованиям.

Претендент должен быть производителем высоковольтного кабеля, и все типовые испытания в соответствии со стандартами, такими как IEC 60840 или IEC 62067должны уже быть успешно проведены.

Отчеты о проведении тестов для кабеля с оболочкой из сшитого полиэтилена, медного провода напряжения 66 кВ, должны быть той же конструкции и сечения, что и в заявке.

Отчеты о проведении типовых испытаний должны быть не старше 5 (пяти) лет на момент подачи заявки. Типовые испытания должны проводиться в аккредитованной лаборатории.

Типовые испытания должны должны проводиться в любой из следующих испытательных лабораторий;


	a)
	CPRI, Индия
	b)
	KEMA, Голландия

	c)
	F.G.H. Германия
	d)
	EDF, Франция

	e)
	CESI, Италия
	f)
	CERL, Великобритания

	g)
	KERI, Южная  Корея




Типовые тесты, проводимые или наблюдаемые лабораториями, указанными выше, являются приемлемыми только в качестве доказательства типа тестирования. Отчеты по типовым испытаниям (в английской версии) и необходимые для документальные подтверждения также должны быть поданы вместе с заявкой.

d) Претендент должен обеспечить и поставить  контакты и соединители от производителей контактов и соединителей, спроектированные, изготовленные и прошедшие типовую проверку для систем 66 кВ в течение последних 5 (пяти) лет, на момент подачи заявки, которая показали бесперебойную удовлетворительную работу на протяжении по крайней мере 2 (двух) лет, на момент подачи заявки.

Необходимые документальные доказательства и свидетельства конечных пользователей для них должны быть поданы вместе с заявкой.

Кроме того, производители контактов и соединителей должны иметь успешно проведенные нормальные типовые испытания в соответствии со стандартами, такими как IEC 60840 или IEC 62067.

Отчеты испытаний типа не должны быть старше 5 (пяти) лет, на момент подачи заявки. Типовые испытания должны проводиться в аккредитованной лаборатории.

2.0 От претендентов будет требоваться соответствие квалификационным требованиям на дату подачи заявки, как указано в заявке. Кроме того, они должны соответствовать следующим требованиям:


	
 I. Квалификационные технические требования: 

а) Участник торгов должен быть, сертифицированным производителем ISO 9001 / ISO 9002 (или выше) и должен иметь минимум 5 (пять) лет опыта в области проектирования, изготовления, испытаний и поставки минимум 75% от заявленного количества кабеля класса 66 кВ., 1x1000 кв. мм., или выше с изоляцией из сшитого полиэтилена, медного экранированного, сегментированного подземного кабеля сверхвысокого напряжения с бесперебойной удовлетворительной работой на протяжении двух лет до даты открытия тендерных предложений. Производитель в связи с этим должен представить документальное подтверждение.

б) Участник торгов должен быть иметь опыт закладки, соединения, демонтажа и сдачи в эксплуатацию под ключ минимум 75% от указаного в тендере количества кабеля (в пересчете на длину) класса и размера, указанного в тендере, или выше, которые должны выдерживать два года бесперебойной удовлетворительной эксплуатации в прошлом на дату открытия тендерного предложения. Необходимые документальные доказательства и свидетельства конечных пользователей для них должны быть загружены вместе с заявкой.

Примечание: - Участники, которые недавно стали производить кабель сверхвысокого напряжения на заводе в Индии, сотрудничающие с иностранным производителем или действующие в качестве дочерней компании иностранной компании-производителя, и которые не отвечают требованиям п. 2.0.1, также имеют право участвовать, при условии, их иностранный партнер имеет 7 (семь) лет опыта производства и отвечает другим требованиям в соответствии с пунктом п. 2.0.1 (а) выше и может подтвердить это документально. В таких случаях претенденты должны соответствовать ниже приведенным условиям, подлежащим документальному подтверждению:

I. Они должны быть утвержденными производителями ISO 9001 / ISO 9002 (или выше).
II. Они должны иметь официально зарегистрированное постоянное сотрудничество (только передача технологии изготовления сотрудникам не будет считаться таковым), основанное на соглашении, которое должно иметь юридическую силу по крайней мере до конца завершения этого проекта с производителем, который имеет по крайней мере семилетний опыт в области проектирования, изготовления, испытаний и поставки кабеля напряжения  и сечения 66 кВ, 1000 кв. мм или выше, с изоляцией из сшитого полиэтилена, медного экранированного, сегментированного подземного кабеля сверхвысокого напряжения с бесперебойной удовлетворительной работой на протяжении трех лет до даты открытия тендерных предложений. Производитель в связи с этим должен представить документальное подтверждение вместе с заявкой, в том числе копии соглашения о сотрудничестве, надлежащим образом заверенные нотариально. Необходимые документальные доказательства и свидетельства также необходимо подать вместе с предложением.

Кроме того претендент должен уже успешно пройти нормальные типовые испытания в соответствии со стандартами IEC 60840 или IEC 62067.

Отчеты типовых испытаний должны быть не старше 5 (пяти) лет на дату подачи заявки. Типовые испытания должны быть проведены в аккредитованной лаборатории.

Примечание:
Участник может представить отчет о типовых испытаниях для подземного кабеля своего партнера, который будет поставлять кабель для проекта KPTCL. Претендент должен предоставить обязательство о том, что в случае заказа, его партнер будет проводить типовые испытания  и представит отчеты о типовых тестах в соответствии с IEC 60840 кабеля напряжения  и сечения 66 кВ, 1000 кв. мм или выше, с изоляцией из сшитого полиэтилена, медного экранированного, сегментированного подземного кабеля сверхвысокого напряжения с бесперебойной удовлетворительной работой на протяжении трех лет до даты открытия тендерного предложения, не влияя на график поставки. Типовые испытания должны проводиться при Центральном Институте Энергетики в Индии.

II. Типовые испытания должны были проведены / проводиться в аккредитованной лаборатории. Такие участники должны представить юридически закрепленное обязательство совместно для удовлетворения всех обязательств по договору с деловым партнером, чтобы гарантировать соответствие производственного процесса, качества, своевременную поставку, производительность и гарантию успешного функционирования предлагаемого кабеля и отвечать по контракту в соответствии с требованиями контракта и, кроме того, претендент или его директор должен представить 10% от стоимости кабельной системы в виде банковской гарантии в дополнение к гарантии исполнения контракта.


III. Такой претендент должен быть надлежащим образом уполномоченным партнером производства по поставке и установке кабельных систем.

IV. Такие участники должны соответствовать отборочным техническим требованиям, как указано в 2.0 I (B), или они должны сотрудничать/быть частью совместного предприятия, как указано в пункте 2.0 II А / 2.0 II Б, чтобы чтобы соответствовать отборочным техническим требованиям, указанным в п. 2.0.I (Б). Им не разрешается присваивать себе производственный опыт другого предприятия, если они не являются партнерами. 
v. Все необходимые документы для обоснования вышеупомянутых условий должны быть представлены вместе с подачей заявки, и без них заявка будет отклонена.
г) документальное подтверждение соответствия условиям тендера должно быть подано  вместе с заявкой. Детали кабелей и аксессуаров, поставляемых с указанием количества и года поставки должны быть представлены. Конечный пользователь также должен подтвердить, что качество и производительность кабелей и аксессуаров, поставляемых с ними были удовлетворительными, и что никаких претензий в отношении качества и производительности кабеля и аксессуаров нет. Претендент должен представить сертификат конечного пользователя в течение коммерческой эксплуатации кабеля.
 

	



