Как делается замена ремня генератора Peugeot Boxer. Способы и причины замена масла в двигателе
Привет сегодня довольно такая хорошая тема давайте ж разберёмся в замене ремня генератора. Допустим у вас прорвался ремень эта так звана поломка обойдётся в не большую сумму. Как говорится в некоторых статьях ремень нужно менять когда машина проездит 50 тычь оборотов. Это подробно объясниться чуть ниже.
Так что приступим к ремонту ремня. Бери все необходимое
  Эта затея мне пришла в голову после замены фар я посмотрел под капот а там на тебе лопнул ремень меняем. Как давно вы используете этот ремень. Более того, уже давно пора менять если он  в ремонтом состоянии. Подойдет любая погода для  замены ремня. При замене ремня сначала надо отсоединить клеммы аккумулятора. После для удобного извлечения ремня ослабляется натяжитель. Наконец-то  можно легко демонтировать испорченный ремень и установить новый.
Во время выполнения замены техник выполняет установку по заводским характеристикам, что гарантирует дальнейшую более производительную функционирование ремня. В заключении необходимо установить на место клеммы аккумулятора.
 Без этих вот типов замены ремня тебе не сменить ремень. Чтобы сменить ремень нам понадобятся 3 (три) типа автомобильных ремней:
1. Ремень ГРМ - как правило, он зубчатый.
2. Поли клиновый ремень передачи крутящего момента двигателя на навесное оборудование двигателя.
3. Клинообразный (клиновый) ремень передачи крутящего момента двигателя на навесное оборудование двигателя. Таким образом, если вы вдруг услышали скрип или свист под капотом машины, советуем вам обратить на это внимание. Помните о том, что посторонний шум под капотом это не только неприятности для вашего слуха, но и что-то большее. Если под капотом авто появился скрип или свист, то это говорит о том, что приводной ремень проскальзывает на шкивах. Например, если ремень старый, то его натяжка может прилично ослабнуть, что приводит ремень к проскальзыванию на шкивах и образованию визга во время работы двигателя. Куда ж без приводного ремня вот.


Признаки необходимости замены приводного ремня:
•	Трещины;
•	Потертости на ребрах элемента;
•	Разрывы.
Необходимую информацию можно всегда почерпнуть из эксплуатационной инструкции на ремень или генератор. Кроме того, указание на эти данные должно содержаться в описании автомобиля.



Когда нужно менять ремень генератора
Строгой регламентации сроков замены ремней привода навесных агрегатов обычно нет. Рабочий ресурс ремня генератора обычно составляет примерно 50...60 тысяч километров. Проверку его состояния автопроизводители рекомендуют проводить через каждые 10 тысяч километров пробега или раз в полгода, а менять по мере необходимости.
На необходимость замены привода может указывать снижение производительности генератора (при наличии соответствующего датчика) и специфические звуки под капотом, особенно во время запуска двигателя или при повышении оборотов. Однако звуки могут возникать не только из-за изношенного ремня.
Если привод издает высокочастотный свист, причиной может быть неправильная установка или деформация одного из шкивов.
Скрежет привода также может быть вызван неверно установленным или поврежденным шкивом. Кроме того, в этом случае нужно проверить подшипники и натяжное устройство.
При низкочастотном шуме попробуйте сначала почистить шкивы.
Если слышен гул, виновником скорее всего является подшипник.
Вибрации привода могут появляться из-за поврежденного шкива или неисправного натяжителя.
Прежде чем менять ремень генератора, проверьте все остальные элементы привода и устраните неисправности, если они имеются. Если этого не сделать, новый ремешок может выйти из строя гораздо раньше срока.
Состояние самого ремня определяется визуальным осмотром. Прокручивая вручную коленвал, внимательно осмотрите ремешок по всей его длине. Он не должен иметь глубоких трещин или расслоений. Серьезные повреждения даже на небольшом участке являются основанием для замены.
Как натягивать ремень генератора самостоятельно
На многих старых авто подтянуть ремень генератора можно при помощи нужной регулировочной планки. Если просто, генератор крепится к двигателю через планку, а также болтом с гайкой. Ослабив крепление, удается переместить планку с генератором на то или иное расстояние, регулируя натяжение. Если в машине имеются дополнительные приборы, такие как кондиционер или гидроусилитель, то они будут также воздействовать на уровень натяжения. Норма отклонения уровня при надавливании на ременную часть должна приблизительно соответствовать отклонению в один сантиметр (плюс-минус), если воздействие составляет десять килограмм.
Совершая проверку и обнаружив недостаточность или чрезмерность напряжения, стоит отрегулировать натяг. В зависимости от марки автомобиля, можно воспользоваться одним из наиболее подходящих способов:
• Слабое натяжение всегда слышны звуки со свистом. В этом водители чаще всего ошибочно полагают, что неисправность заключается в работе машинного электрического оборудования.
•	Нередко подсказку дает индикатор аккумуляторного напряжения. Если это произошло, то стоит заняться проверкой уровня натяжения, чтобы привести его в норму и увеличить.

Для этого потребуется:
•	открутите крепежную гайку на дугообразной планки;
•	монтировкой выставить положение, отодвинув генератор от двигателя
•	затянуть гайку и зафиксировать генератор;
•	Воспользоваться планкой для регулирования;
•	Применить регулировочный болт.
 «Важно знать» Главное, в результате натянуть ремень генератора так, чтобы получить оптимальное натяжение. Теперь перейдем к тому, как натянуть ремень на автомобилях без регулировочной планки.
Натяжение в этом случае осуществляется при помощи регулировочного болта. При этом важно знать, как правильно натянуть ремень на подобных авто. За счет прокручивания регулировочного болта удается отрегулировать положение генератора.
Ох эта регулировка с ней то и возится. Вот подробные действие по натяжению приводного ремня:
1.	Установить транспортное средство на ровную поверхность. Затянуть стояночный тормоз. Можно обойтись без подъемника или смотровой ямы.
2.	Отсоединить минусовую клемму аккумулятора. Это действие исключит случайных коротких замыканий.
3.	Ослабить гайку, которая расположена на регулировочной планке генератора. Не откручивать сильно. Аналогично открутить гайку с нижней стороны. Она закручена на длинный болт. На нем держится генератор.
4.	Вставить монтировку между силовым агрегатом и генератором. Отодвинуть генератор в сторону при помощи созданного усилия на монтировку. Удерживать усилие и одновременно закрутить регулировочную гайку. Проверить натяжение передаточного элемента, использовав способ выше.
5.	Натяжение соответствует норме? Необходимо затянуть гайку на длинном болте.
Регулировка натяжения ремня генератора в Peugeot Boxer завершена.

Пошаговая инструкция замены приводного ремня в  Peugeot Boxer:
1.	Установить транспортное средство на ровную поверхность.
2.	Ослабить три болта.
3.	Отвести ролик натяжителя в сторону.
4.	Ремень ослабнет. Снять его со всех шкивов.
5.	Установить новый передаточный элемент. Сначала на шестерню коленчатого вала, потом на компрессор кондиционера, шкив генератора и натяжной ролик.
6.	Установить специальный инструмент для вставки расходнику. Затянуть болт. Он обеспечит натяжение приводного элемента.
7.	Снять приспособление. Установить грязезащитный щиток и переднее правое колесо.
8.	Установить транспортное средство на колеса.
9.	Подсоединить аккумуляторную батарею.
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Довольно очень частый запрос в интернет ресурсах о том как заменить масло или же причины замена масла. Сегодня и рассмотрим, способы и причины замена масла в двигателе.
Автолюбители, которые заботятся о своей машине, как известно, балуют его свежим моторным маслом. Ведь если вы радеете о ресурсе и здоровье силового агрегата, своевременная замена смазывающих материалов становится приоритетом. Известно, что жизнь мотору продлевает как минимум вдвое более частая замена, чем рекомендует автопроизводитель. Как правило, речь идет об "обновлении" примерно через каждые 7,5 тыс. км. Причем такая практика в особенности рекомендована для тех, кто эксплуатирует авто преимущественно в городе, читай - часто стоит в пробках, или в сложных дорожных условиях - например, регулярно заставляя работать мотор на высоких оборотах, например, при активной езде в горах или запыленной местности. Как бы то ни было, у тех, кто считает, что "маслом мотор не испортишь", есть несколько вариантов замены масла.  Какие способы быстрого замены масла
Первый способ
Если мотор очень старый и грязный, практикуется двойная замена: сначала заливается новое масло, которое сливается через несколько сотен километров пробега без нагрузок, затем это масло сливается и заливается новое. Процедура не из дешевых, но наносит наименьший вред двигателю. 
Второй способ
Недавно появился новый способ замены масла — с пневмо-очисткой и заполнением магистрали системы смазки свежим маслом. Полностью удалить масло, опять же, не удастся, но метод хорош для моторов с неразборными масляными фильтрами.


Третий способ
Промывка путем замены масла на специальное хорошо очищает мотор, но в итоге всё оно не сольется. Но данный метод промывки перед заменой — самый эффективный, так как остаток подобного промывочного масла практически не влияет на характеристики вновь залитого.
Четвёртый способ
Простейшая замена со сливом масла через сливное отверстие оставляет в моторе 10% отработки, из-за чего эта быстрая и недорогая процедура считается недостаточно эффективной
Через какой пробег лучше менять в двигателе машины масло?
При каком километраже (через сколько тысяч километров) автомобиля надо делать замену моторного масла в двигателе на синтетику в машине, когда хорошо будет это сделать и какие сроки службы авто нужно его менять? Рекомендуется производить эту операцию примерно через 15 000 км, учитывая срок эксплуатации авто. Это рекомендуется делать ежегодно. Некоторые машины сами рассчитывают периодичность замены моторного масла с учетом условий и сигнализируют об этом.
Длительная работа мотора или его высокие обороты приводят к тому, что рабочая температура смазочного материала повышается. А при небольших поездках оно не успевает прогреться до нормальной температуры и это приводит к появлению отложений. При стоянии в пробках, запуске двигателя в мороз или скоростной езде его требуется менять через каждые 7 000 – 8 000 км.
Некоторые придерживаются того, что меняться масло в двигателе должно часто, соблюдая равный интервал, но это неправильно, ведь нужно учитывать километраж. За год транспортное средство может пройти разное количество километров, а заменять нужно исходя из графика, установленного производителем. Но если за год машина не проезжает нужно число километров, лучше перестраховаться и каждый год обновлять. Это необходимо, если машина даже просто стоит. Автомасло со временем способно терять свои свойства.

Причины замена масла 
Причин для этого может быть несколько. Менять масло следует при его переходе из работоспособного состояния в неработоспособное. В исправном двигателе происходит естественный процесс старения масла, но Помимо этого его свойства ухудшаются из-за окисления, срабатывания присадок, внешних загрязнений. Чаще всего это протечка в картер охлаждающей жидкости, разжижение масла топливом, чрезмерное загрязнение масла сажей и др. И так причины замены. 
Первая причина 
Загрязнение
 Рассматриваться как нечто вроде смазки, которая не должна там находиться. Это может быть все что уголков. Например, внешние источники –грязь, вода, а также связанные с процессом эксплуатации жидкости и материалы. Если эти загрязняющие вещества не могут быть удалены из системы с помощью фильтрации, обезвоживания и т.д., то должен быть реализован более радикальный подход - замена масла.
Форма загрязнения, о которой часто забывают, это загрязнение от внутренних источников. Износ машин и побочные продукты деградации масла должны рассматриваться так же, как и загрязнения от внешних источников.
Что случится, если мы оставим загрязнения в системе? Это зависит от того, какие загрязнители она содержит.
Но почти в каждом случае эти загрязняющие вещества будут уменьшать среднюю продолжительность жизни оборудования, если процесс не остановить.
Вторая причина
Более расширенная причина как деградации масла.
Вот вам объяснение если кто столкнулся с такой причиной. Деградация масла, в частности, окисление, это другая причина, требующая замены масла. Если и такая причина в описании подробности указаны. Окисление происходит, когда атмосферный кислород, реагируя с углеводородными молекулами масла, вызывает в нем химические изменения. Эти изменения приводят к катастрофическим изменениям в химическом составе молекул масла. Скорость, с которой молекулы масла вступают в реакцию с кислородом, зависит от ряда факторов, но наиболее распространенной причиной является температура.
Как и многие другие химические реакции, скорость окисления растет экспоненциально с ростом температуры и описывается уравнением 
Третяя  причина. Е Аррениуса. Существует хорошее эмпирическое правило - окисление масла увеличивается вдвое за каждые 10°С после превышения 75°С.
Или, если взглянуть с другой стороны, каждые 10°С повышения температуры свыше 75°С вдвое уменьшают срок службы масла.
Так что же происходит, если вы позволите подвергать масло разложению? Окончательный распад молекул является неизбежным. Хотя его и можно отдалить при поддержании масла чистым, не перегретым и без воды, но, в конце концов, это произойдет. И если это происходит, побочные реакции являются вредными для здоровья машины.
Первыми из окислителей являются карбоновые кислоты. Хотя эти кислоты и являются относительно слабыми, но они могут разъедать поверхности деталей машины, если остаются в системе длительное время. Сильно окисленное масло начинает формировать отложения шлама и лака. Эти отложения могут вызывать засорение фильтров, блокировку критических масляных зазоров, клапанов и много других факторов технических сбоев.

!!!ВАЖНО!!!
Перелив масла может привести к следующим неисправностям:
· к отказу нейтрализатора из-за попадания масла в камеру сгорания и дальнейшему выбросу вместе с отработавшими газами;
· нарушению герметичности или разрыву прокладок и сальников из-за повышение давления в смазочной системе;
· ускоренному износу свечей зажигания, масляного фильтра и насоса;
· ухудшению динамики разгона и отзывчивости педали акселератора, поскольку лишнее масло создаст дополнительное сопротивление вращающемуся коленвалу.

Итог
На замене ремня в Peugeot Boxer мы выяснили такие действие:

1.	 Натяжка ремня;
2.	 Замена ремня;
3.	Осмотр ремня;
Также выяснили признаки замены ремня. Если этот текст чем то помог поделитесь друзьям. И будьте добры, берегите свой автомобиль.
 Для поддержания хорошего состояния двигателя требуется регулярная замена масла. Как правило, это делается по графику производителя, но иногда можно от него отступать. Замена масла в двигателе производится на подъемнике с использованием вакуумного оборудования, которое позволяет полностью откачать отработанную жидкость. Одновременно с этим меняется масляный фильтр, который предотвращает быстрое загрязнения смазки.



