Ламповые усилители, на сегодняшний день, пользуются большим спросом. Благодаря своей ламповой схеме преампа, они позволяют варьировать не только общей мощностью звука, но изменять его частотность либо добавлять различные эффекты. Причём всё это осуществляется простым изменением типа ламп. Далее давайте рассмотрим их общую характеристику.
Общая характеристика
Вначале, кратко разберём строение ламп для усилителей. Она представляет собой стеклянную или керамическую трубку, внутри которой, в герметичном вакууме, находятся два или более электрода. Их применяют исключительно только в ламповых усилителя.
 Её единственный недостаток – это перегрев. Однако, он случается не так часто, как в обычных лампах. Существует два способа, как определить, что лампа требует замены:
время – по-хорошему, после полугода активной работы лампы её следует заменить;
качество звука – наличие потрескивания, шуршания либо свита.
  Так же следует обращать внимание на маркировку ламп. Различные типы ламп по-разному изменяют общий звук вашего лампового усилителя:
для блюзовых мелодий и классического рока больше подойдут лампы JJ 12AX7, TTE 83CC, Mesa Boogie 12AX7;
чистый и яркий звук обеспечивают лампы Electro Harmonic 12AY7, GE 5751, Fender 12AT7;
для более тяжелой музыки по типу Thrash Metal’a отлично подойдут SOVTEK 12AX7LPS, JJ ECC83S, TT 12AX7.
Являясь базовым элементом ламповых усилителей, она обеспечивает идеальное качество выходного звука. В основном ламповые усилители используются в концертной или студийной сфере. Среди гитаристов широко используются @комбоусилители для электрогитар@ и бас-гитар, педали эффектов (@футсвитч@), а так же @гитарные и бас-гитарные стеки@ (сочетание усилителя и дополнительного кабинета).
Покупка
Приобрести качественные лампы для усилителей вы можете в нашем интернет магазине «4club». Наш каталог представлен различными типа ламп от разных производителей. Мы гарантируем качество нашей продукции, а также предоставляем полную гарантийную поддержку и профессиональное обслуживание. 
