Replicator 2

Pro
Выглядит стильно в любых условиях 

Гибкость настройки
Разрешение печати 100 микрон (0,1 мм)

Contra
Печать только PLA-пластиком
Громоздкий
Второе издание популярного Replicator от MakerBot, теперь тише и быстрее. “Ручная сборка, Бруклин, США”, говорится в инструкции. Черный тонированный металл и ПВХ-панели корпуса, рама "под бронзу", больше площадка для печати и быстрее сама печать - апгрейд обеспечил презентабельный вид. Однако все эти усовершенствования дали в итоге неприятную цену
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Продвинутая микроволновка? Нет, надежная рабочая лошадка 

Дизайн 
Новая версия в стиле “модерн” с черной металлической рамой и панелями из ПВХ, которые можно снять, поменять на другие или напечатать собственные из PLA-пластика подходящего цвета. Базовая компоновка и система печати не изменилась, деревянная рама стала металлической. Поэтому, к сожалению, уже накопились жалобы на вибрацию (которую дерево эффективно гасило).
Другая “фича”, упомянутая в рекламе – выбор внутренней подсветки. Нужна ли эта функция? Более полезен подсчет времени печати, оставшегося времени, и времени, потраченного на последний сеанс. 
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На передней панели расположен довольно большой LCD-экран. Новая функция – “холодная пауза”: остановка печати, охлаждение экструдера, ожидание.
Монохромный LCD-экран находится на передней панели внизу и поэтому немного “уходит” из виду. Управление при помощи “стрелок” справа от экрана, с подтверждением действий центральной кнопкой М. Кнопка светится при выполнении операции печати и мигает, ожидая ответа пользователя. 
Уже было сказано о солидном виде принтера издали, но вблизи, например, кнопки-“стрелки” оказываются ультрадешевыми и с очень малым ходом, что сбивает с толку. Например, можно “не глядя” запустить печать с SD-карты случайным нажатием этих кнопок. В MakerBot уверяют, что уже работают над проблемой, и в следующих версиях она будет устранена (обсуждается сенсорный экран).
Replicator 2 – недешевый 3D-принтер среди своих стремительно дешевеющих собратьев. Но когда появились первые лазерные принтеры, они стоили 8-10 тыс.$ ! И первым принтером, перевалившим знаковую черту в 5000$, был Apple LaserWriter в 1985 году. 

Площадка теперь из закаленного акрила, специально разработанная под PLA-пластик, удобный для 3D-печати, поскольку он не требует подогрева площадки и имеет низкую температуру плавления, при том довольно устойчив к капризам температуры и влажности. Компоновка электропроводов выполнена качественно, они спрятаны от неосторожных рук пользователя (в этом отличие от той же Affinia H). 
Обновление коснулось и поставляемого ПО (взамен открытого Replicator-G). У новой управляющей программы более интуитивный интерфейс. Файлы в формате *.STL можно масштабировать, поворачивать и стыковать. 
Печать
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Небольшой ассортимент цветовых решений PLA-пластика от MakerBot можно компенсировать, заказав моток-другой другого производителя. 
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Replicator второго поколения – серьезное устройство, и с ходу начать работу будет непросто. Поможет изучение мануала, чтение тематических форумов и туториалов. Так что если в Вашем Lego не хватает всего пару моделек, проще купить их в магазине. Много времени уходит на моделирование на компьютере и отлавливание неизбежно возникающих ошибок. 
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Принтер требует обслуживания уже через 100 часов работы. Отдельный приятный штрих состоит в приятном и не монотонном звуке печати, в отличие от зачастую резких звуков, издаваемых конкурентами. 
Данные об электронной начинке Replicator 2 сейчас держатся в секрете. Внешне это стандартная Arduino-совместимая плата (типа RAMPS, как и в предыдущей версии Replicator’а). 
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PLA - пластик биологического происхождения (из кукурузы и т.п.), легкоплавкий и способный разлагаться в окружающей среде (т.наз. biodegradable). На печать таких незамысловатых “чертиков” уходит около 10 минут, “болта” и “гайки” – те же 10 минут. 
Итог:
Новый дизайн и улучшения в “харде” и “софте” видны невооруженным глазом, принтер еще более надежен и быстр. Стартовая цена около 2200$, катушка фирменного филамента 40$. Для тех, кто во всем идет до конца, доступна также версия с двойным экструдером (Replicator 2X по цене 2800$). 
https://www.youtube.com/watch?v=nRtuX-3ACxU
